**NV PT 41**

Дубликатор брелоков

Инструкция по программированию

Запись

1. Близко поднести копируемый брелок к NV PT 41.
2. Нажать кнопку на исходном брелоке и одновременно на NV PT 41 держать нажатыми до быстрого моргания светодиода и отпустить.
3. В случае удачного копирования на NV PT 41 при нажатии кнопки быстро заморгает светодиод.

Стирание

1. Зажать одновременно две верхние кнопки (A и B), держать до появления моргания светодиода. Отпускаем B удерживая А, и нажимаем на В 3 раза до моргания и отпускаем.
2. В случае удачного стирания, светодиод на NV PT 41 быстро заморгает.
3. Отпустить все кнопки, память очищена.

Примечание

Если зажать нужную кнопку и светодиод моргнет два раза и потухнет, то кнопка не запрограммирована.